5. Physics of nanostructured materials

| Модуль 1 | Модуль 2 | Модуль 3 | Модуль 4 | Полезные ссылки |

| Модуль 5. Взаимодействие электромагнитного излучения с наноструктурами

Практическая работа <<Проводимость углеродной нанотрубки>> рассматривает произвольные некиральные УНТ. Анализ охватывает широкий диапазон частот (от террагерцового до ультрафиолетового). Проводимость УНТ отличается сильной анизотропией и частотной дисперсией. Она варьируется в широких пределах в зависимости от типа УНТ (металлы, либо полупроводники). Эти свойства в сочетании с особенностями конфигурации УНТ определяют их многие электромагнитные свойства, такие как возможность распространения сильно замедленных волн, существенное изменение плотности фотонных состояний по сравнению с вакуумом и т.д.

Практическая работа <<Антенные свойства углеродных нанотрубок в оптическом диапазоне частот>>. В настоящее время существует значительный интерес в области оптики металлических частиц, вследствие наличия у них плазменного резонанса и способности к сильному усилению и локализации электромагнитных полей. Эти свойства находят применение в микроскопии, спектроскопии, оптоэлектронных устройствах. Можно ожидать аналогичных эффектов в металлических нанотрубках. Так как их проводимость в инфракрасном (терагерцовом) режимах имеет поведение, аналогичное Друде проводимости металлов, вдоль нанотрубок возможно распространение поверхностной волны, аналогично распространению плазмон-поляритонной волны в вытянутых металлических частицах. Резонанс поверхностной волны на конечной длине нанотрубки сопровождается локализацией поля вблизи концов УНТ.

Практическая работа <<Пучки УНТ. Волноводные моды в пучках углеродных нанотрубок. Модель эквивалентного многослойного цилиндра>>. Целью настоящей работы является исследование электромагнитных свойств пучков из одинаковых одностеночных нанотрубок как бесконечной, так и конечной длины.

Практическая работа <<Анализ электромагнитных параметров многослойной углеродной нанотрубки конечной длины>> исследует электромагнитные параметры многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) конечной длины. Расчеты проводятся для МУНТ радиусом, состоящей из слоев.

Практическая работа <<Расчет композитных материалов на основе одностеночных УНТ>> рассматривает случай полностью разориентировнного композитного материала. Рассчитывается коэффициент поглощения композита. Резонанс оптических свойств композита, полученный в результате расчета в дальней инфракрасной области частот обусловлен резонансом поляризуемости нанотрубки. Резонанс поляризуемости УНТ является геометрическим (антенным) резонансом. Строится частотная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости композита на основе одностеночных углеродных нанотрубок.

|  | Регистрация на сдачу заданий-тестов по Модулю 5

| На главную | | ©2010, INP