5. Physics of nanostructured materials

| Модуль 1 | Модуль 2 | Модуль 3 | Модуль 4 | Полезные ссылки |

| Модуль 5. Взаимодействие электромагнитного излучения с наноструктурами

Лекция 1. Электродинамика наноструктур: идеи, методы, перспективы (Часть 1).

Лекция 2. Электродинамика наноструктур: идеи, методы, перспективы (Часть 2).

Практическая работа "Проводимость одностенной углеродной нанотрубки зигзаг конфигурации" рассматривает одностенные УНТ зигзаг конфигурации. Анализ охватывает широкий диапазон частот (от террагерцового до ультрафиолетового). Проводимость УНТ отличается сильной анизотропией и частотной дисперсией. Она варьируется в широких пределах в зависимости от типа УНТ (металлы, либо полупроводники). Эти свойства в сочетании с особенностями конфигурации УНТ определяют их многие электромагнитные свойства, такие как возможность распространения сильно замедленных волн, существенное изменение плотности фотонных состояний по сравнению с вакуумом и т.д.

Цель работы: Изучение механизмов электрической проводимости одностенных углеродных нанотрубок.

Практическая работа "Антенные свойства одностенных УНТ в микроволновом, терагерцовом частотных диапазонах". Так как их проводимость в инфракрасном (терагерцовом) режимах имеет поведение, аналогичное Друде проводимости металлов, вдоль нанотрубок возможно распространение поверхностной волны, аналогично распространению плазмон-поляритонной волны в вытянутых металлических частицах.

Цель работы: Изучение электромагнитного отклика одностенной углеродной нанотрубки конечной длины в терагерговом и микроволновом частотных диапазонах.

Практическая работа "Анализ электромагнитных параметров многослойной УНТ конечной длины" исследует электромагнитные параметры многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) конечной длины.

Цель работы: Изучение электромагнитного отклика многослойной углеродной нанотрубки конечной длины в терагерцовом диапазоне частот.

Практическая работа "Восстановление диэлектрической проницаемости композитных материалов на основе одностенных УНТ" рассматривает случай полностью разориентировнного композитного материала. Резонанс оптических свойств композита, полученный в результате расчета в дальней инфракрасной области частот обусловлен резонансом поляризуемости нанотрубки. Резонанс поляризуемости УНТ является геометрическим (антенным) резонансом. Строится частотная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости композита на основе одностеночных углеродных нанотрубок.

Цель работы: Изучение диэлектрических свойств композитной среды на основе одностенных нанотрубок в терагерцовом диапазоне частот.

|  | Регистрация на сдачу заданий-тестов по Модулю 5

| На главную | | ©2010, INP