| ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ Контрольная № 3 Вариант 9 409. Непроводящая сфера радиусом R, заряженная равномерно электричеством с внешней стороны, вращается с угловой скоростью ω вокруг своей оси симметрии. Величина индукции магнитного поля в ее центре равна В. Определить величину поверхностной плотности заряда на сфере.

418-420. Найти вектор магнитной индукции в точке О поля, создаваемого бесконечно длинным проводником с постоянным током I, изогнутым так, как указано на (Рис. 4.21) (а - для задачи 418; б - для задачи 419; в - для задачи 420).

429. Электрон движется в однородном магнитном поле индукцией В = 0,04 Тл по окружности радиусом R = 0,8 см. Определить кинетическую энергию электрона.

439. По тонкому проводу, согнутому в виде квадрата со стороной а = 8 см, течет постоянный ток I = 2 А. Квадрат помещен в однородное магнитное поле индукцией В = 0,2 Тл, перпендикулярное плоскости квадрата. Какая работа совершается внешними силами, приложенными к противоположным вершинам квадрата, при вытягивании его в линию?

449. Круговое кольцо радиусом 1 см находится на расстоянии 120 см от прямого длинного провода с током. Кольцо имеет сопротивление 0,02 Ом и расположено так, что магнитный поток через него максимален. Определить силу тока в прямом проводе, если при его выключении в круглом кольце прошел заряд 5 мкКл.

459. Вблизи прямого бесконечного тока в одной плоскости с ним находится квадратная рамка так, что стороны рамки параллельны току. Ближайшая сторона рамки отстоит от прямого тока на расстоянии, равном ее стороне 5 см. Сопротивление рамки 0,01 Ом. Найти силу прямого тока, если при его выключении по рамке прошел заряд 15 мкКл.

469. Катушку индуктивностью 0,5 мГн и сопротивлением 75 Ом подключают к источнику постоянного тока с внутренним сопротивлением 25 Ом. Найти время, в течение которого сила тока в катушке достигает значения, отличающегося от максимального на 10 %.

479. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 1200 пФ и катушки индуктивностью 120 мГн. Катушка помещена во внешнее магнитное поле, потокосцепление с которым составляет 1,5 мкВб. В начальный момент времени внешнее поле выключили. Пренебрегая временем выключения поля по сравнению с периодом колебаний, найти ЭДС самоиндукции в катушке как функцию времени.

| © Кафедра физики БГУИР |