| ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ Контрольная № 3 Вариант 6 406. Ток I1 течет по бесконечно длинному линейному проводнику, направленному против оси О y, а I2 - равномерно распределен по бесконечной проводящей ленте шириной (b - a) (рис. 4.15). Найти величину индукции магнитного поля как функцию координаты х на интервале [0, a].

416-417. По тонкому проводнику, имеющему конфигурацию, указанную на рис. 4.20 (а - для задачи 416; б - для задачи 417), течет постоянный ток I. Найти вектор индукции магнитного поля в точке О.

426. Однозарядные ионы с массовыми числами M1 и M2 (M1>M2) движутся в однородном магнитном поле по круговым траекториям оди накового радиуса. Найти отношение их импульсов p1/p2.

436. Квадратная рамка с током I = 0,9 А расположена в одной плоскости с длинным прямым проводом с током I1 = 5 А. Сторона рамки a = 8 см. Ближайшая сторона рамки отстоит от провода на b = 4 см. Определить работу, которую нужно совершить внешними силами для поворота рамки вокруг дальней стороны на угол φ = 1800.

446. Круговой проводящий виток радиусом 10 см и сопротивлением 1 мОм находится в однородном магнитном поле индукцией 0,2 Тл. Плоскость витка составляет угол 300 с линиями индукции поля. Какой заряд протечет по витку при выключении магнитного поля, и когда виток расположится перпендикулярно полю?

456. Прямой провод с током I и П-образный проводник расположены в одной плоскости (рис. 4.22). Перемычка длиной а скользит без трения по направляющим с постоянной скоростью υ. Найти ЭДС индукции, которая возникает в образовавшемся контуре, как функцию расстояния x между прямым проводом и перемычкой.

466. Катушку индуктивностью 0,2 Гн и сопротивлением 10 Ом подключают к источнику постоянного тока с внутренним сопротивлением 1,3 Ом. Через сколько времени после замыкания цепи сила тока достигнет 80 % от максимального значения?

476. Колебательный контур состоит из последовательно соединенных конденсатора емкостью 10 нФ, катушки индуктивностью 25 мГн и активного сопротивления 1 Ом. Найти число колебаний, в течение которых амплитудное значение силы тока уменьшится в е раз.

| © Кафедра физики БГУИР |