| ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ Контрольная № 3 Вариант 4 404. Ток I = 20 А течет по длинному проводнику, согнутому под прямым углом. Найти модуль вектора индукции магнитного поля в точке, лежащей на биссектрисе этого угла и отстоящей от его вершины на ℓ = 10 см.

414-415. По тонкому проводнику в виде дуги окружности радиусом R течет постоянный ток I. Найти вектор индукции магнитного поля в точке О в случаях, указанных на (Рис. 4.19) (а - для задачи 414; б - для задачи 415).

424. Электрон влетел в однородное магнитное поле индукцией В = 0,2 Тл перпендикулярно силовым линиям. Определить модуль силы, дейст вующей на электрон со стороны поля, если радиус кривизны его траекто рии R = 0,2 см.

434. Прямой провод длиной ℓ = 40 см, по которому течет постоянный ток I = 20 А, помещен в однородное магнитное поле индукцией B = 0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям. Какую работу совершат силы, действующие со стороны поля на провод при его перемещении на расстояние а = 40 см перпендикулярно линиям индукции и проводу?

454. Квадратная стальная рамка со стороной 1 см и током 50 А находится в магнитном поле прямого бесконечного тока. Рамка и прямой ток находятся в одной плоскости, а ближайшая сторона рамки, параллельная прямому току, отстоит от него на 0,5 см. Найти силу прямого тока, чтобы рамка «висела» в его магнитном поле. Площадь сечения провода рамки 0,5 мм2, плотность стали 7,8·103 кг/м3.

464. Площадь поперечного сечения железного сердечника тороида равна 4 см2, а его обмотка имеет 10 витков на каждый сантиметр длины. Определить магнитный поток в сердечнике, если по обмотке течет ток 2 А. Как и во сколько раз изменится поток, если ток уменьшится наполовину?

474. Плоский контур с постоянным током I = 50 А расположен в однородном магнитном поле индукцией В = 60 мТл таким образом, что нормаль к контуру перпендикулярна силовым линиям поля. Определить работу, совершаемую силами поля при медленном повороте контура на угол 300 вокруг оси, лежащей в плоскости контура и перпендикулярной линиям поля.

| © Кафедра физики БГУИР |