| ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ Контрольная № 3 Вариант 10 410. Непроводящий тонкий диск радиусом R, равномерно заряженный с одной стороны с поверхностной плотностью заряда σ, вращается вокруг своей оси с угловой скоростью ω. Найти величину индукции магнитного поля в центре диска.

418-420. Найти вектор магнитной индукции в точке О поля, создаваемого бесконечно длинным проводником с постоянным током I, изогнутым так, как указано на рис. 4.21 (а - для задачи 418; б - для задачи 419; в - для задачи 420)

430. Электрон прошел ускоряющую разность потенциалов U = 800 В и, влетев в однородное магнитное поле индукцией В = 47 мТл, стал двигаться по винтовой линии с шагом h = 6 мм. Определить радиус винтовой лини.

440. На расстоянии а = 1 м от длинного прямого проводника с током I = 500 А свободно установилось кольцо радиусом R = 1 см с током I1 = 10 А. Какую работу нужно совершить внешним силам, чтобы повернуть кольцо вокруг диаметра на угол 1800? Поле тока I в пределах кольца считать однородным.

450. В однородном магнитном поле находится катушка, состоящая из 100 витков сечением 15 мм2. Ось катушки параллельна силовым линиям поля. При повороте катушки на 1800 вокруг диаметра по ней проходит заряд 5 мкКл. Найти величину индукцию магнитного поля, если сопротивление катушки 10 Ом.

460. Круговой контур радиусом 1 см находится на расстоянии 1,2 м от прямого бесконечного тока силой 50 А. Магнитный поток через контур максимален. Сопротивление контура 0,005 Ом. Найти заряд, который протекает в контуре, при уменьшении силы прямого тока до 10 А.

470. Переменный ток с амплитудным значением 10 А и частотой 50 Гц протекает по катушке индуктивности 1 мГн. Определить среднюю ЭДС самоиндукции этого синусоидального тока за интервал времени, в течение которого сила тока изменяется от нуля до максимального значения.

480. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью 90 нФ и катушки индуктивностью 40 мГн. Катушка помещена во внешнее магнитное поле, потокосцепление с которым составляет 0,5 мкВб. В начальный момент времени внешнее поле выключили. Пренебрегая временем выключения поля по сравнению с периодом собственных колебаний, найти зависимость напряжения на конденсаторе от времени.

| © Кафедра физики БГУИР |